1. Makefile

使用WinAVR MFile生成Makefile时，MCU选择atmega8，F\_CPU选择8000000。

1. progisp172

使用progisp172烧录时，熔丝位配置字为0xD9E4。晶振使用内部RC(8MHz)。